所有指令都要有\r\n

进入配置状态：（不用换行）

1.发送+++

2.返回a

3.发送a

4.返回+ok

退出配置状态：

AT+ENTM

返回ok

保存参数

AT+S

保存参数后就会自动进入发送模式

设置工作模式

AT+WKMOD=NET